Introductions au réseau :

IP privée

IP publique

Pwd : affiche ou on est

Cd : entré dans un dossier

Ls : pour voir c’est quoi les dossier qui y à

Si t’est très con et que ton pc est en QZERTY :

Locallectl set-keymap fr

Ce déplacer dans dans cd/etc/sysconfig/network.scripts/

Pwd

Cd/etc/networks

Cd/etc/sysc

Cat : permet d’afficher le contenus d’un fichier

Sudo yum install -y nano : permet d’installer nano

Sudo nano enp0s

Ecrire dans nano :

TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=static

NANE=enp0s8

DEVICE=enp0s8

ONBOOT=yes

IPADDR=192 .168.127.10

NETMASK=255.255.255.0

Quitter nano (pour voirs le contenus du ficier cat)

Sudo ifdown enp0s8

Sudo ifup enp0s8c

Ping la vm ou ton propre pc je sais pas

Enfin faire les deux

Host network manager